ATW0=ssid
例如：ATW0=lql123
	ssid是指想要连接的路由器的名字

ATW1=psk
例如：ATW1=12345678

	psk是指路由器加密的密码，比如12345678，如果没有加密，则不需要输入这条命令

ATWC

	连接路由器，输入这个命令后模块会连接指定的路由器并获取到ip地址。

下载ATSC  

ATWT
例如：ATWT=-c,192.168.13.9,-t,100,-p,5201
	ATWT指令是启动iperf来测试tcp流量。
	ATWT=-s是启动iperf server
	ATWT=-c,host是启动iperf client
	具体用法请参考AN0025中的说明，也可以在串口敲ATWT，会有用法提示显示。