**BK7252定频测试指导**

1. **接线**

**USB串口的3.3V，GND，TX，RX分别接BK7252模组的3.3V，GND，RX1，TX1，另外模组的TX2还需要接到串口板的GND。**

1. **发包工具**

****

1. **工具设置**
2. **打开工具，连接串口**

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

1. **选择Wifi-Tx，设置channel，mode，带宽，FCC/CE要勾选True**

图形用户界面, 应用程序, Word

描述已自动生成

1. **Start开始发包，stop结束发包**

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成