

1. 接线说明



1. 指令说明
2. VCC外接 DC 3.3V
3. 新模块输入以下指令激活：
4. root@c0dec0ffee\r\n
5. etf
6. 连接串口，波特率为115200，**断电后重新上电复位**，串口显示 **etf driver is ready!** 即为正常。



4. 依次输入以下定频测试指令：

详细指令参考如下附件：



1. 串口工具

